                                Тест по дисциплине «Технология машиностроения»

                                                         Вариант 1

1. Сколько режущих инструментов может применяться на одном технологическом переходе
А) один                                                                    Б) сколько угодно
                                          В) в зависимости от технических возможностей станка
2.  При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)
А) чистовое точение                                                   Б) чистовое шлифование
                                              В) притирка
3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна
А) литьё                                                                          Б) штамповка
                                              В) прокат
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                     Б) массы детали к массе стружки
                                                          В) массы детали к массе заготовки
5.  При оформлении комплекта документации на технологический процесс механической обработки в операционной карте не указывают
А) содержание переходов                                      Б) режимы резания
                                           В) данные о квалификации исполнителя
6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции
А)    Т = L i/ Sм                                                       Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g
                                           В)  Т = Тшт +Тпз/ n      
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец      
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям    
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин
10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в продольном сечении
А) конусообразность                                                              Б) овальность
                                                    В) огранка
2. Какая из технологических баз лишает деталь 2-х степеней свободы
А) установочная                                                                   Б) направляющая
                                                 В) опорная
3. Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более объективный результат
А) опытно-статистический                                                 Б) расчётно-аналитический
                                                 В) табличный
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                     Б) установление маршрута обработки
                                                В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                    Б) микрометр МК-75
                                               В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                              В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.  Чему равен коэффициент закрепления операций для среднесерийного производства
А) более 40                                                                         Б) от 20 до 30
                                         В) от 10 до 20
2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности
А) увеличивает шероховатость  поверхности                   Б) уменьшает шероховатость  поверхности    
                                              В) не влияет на качество поверхности
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности
А) в песчаные формы                                                               Б) под давлением
                                              В) в кокиль
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                   Б) экономичность
                                              В) экономический эффект
5.   Наименование технологической операции присваивается в зависимости от
А) применяемого оборудования                                          Б) применяемого инструмента
                                              В) специальности рабочего
6.   Формула Т = L i/ Sм   используется для определения
А) основного (машинного) времени                                    Б) вспомогательного времени
                                              В) времени на обслуживание рабочего места
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8. Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Условное обозначение допуска формы   /О/ расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                      Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2.   Принцип совмещения баз предусматривает совмещение
А) установочной и направляющей базы                Б) измерительной и установочной базы
                                                 В) направляющей и измерительной базы  
3.  По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на обработку поверхностей вращения
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                         Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + Е yi)                                                                    
                                                                       В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+);  
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                          Б) маршрутно-операционный
                                                     В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                               Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                    В) микрометр МК- 50
6. Фотография рабочего времени и хронометраж используются для установления норм времени
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                                 В) опытно – статистическим методом
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец    
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм                                                                                                            
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Какой из показателей характеризует массовое производство
А) годовой объём выпуска деталей                        Б) такт выпуска
                                              В) количество деталей в партии
2.   Качественный метод оценки шероховатости поверхности предусматривает
А)сравнение поверхности с эталоном                   Б) измерение с помощью интерферометра  
                                              В) измерение с помощью двойного микроскопа
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки простой формы с плоской поверхностью
А) в землю                                                                    Б) в оболочковые формы
                                              В) центробежное
4.   Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                             Б) массы детали к массе стружки
                                                          В) массы детали к массе заготовки
5.   Выбери правильный порядок нумерации последовательности выполнения технологических операций
А) 1,2,3,…                                                                                           Б) 005,010,015,………
                                                         В) 10,20,30,….
6.   Время на обслуживание рабочего места определяется как процент от
А) основного времени                                                                     Б) вспомогательного времени
                                                          В) оперативного времени
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   При каком методе обработки достигается наибольшая точность
А) черновое точение                                                                Б) чистовое шлифование
                                                        В) притирка
2. Символ      , проставляемый на карте эскизов, расшифровывается как
А) 3-х кулачковый патрон                                                Б) поводковый патрон
                                                    В) люнет
3. Что означает Тi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую обработку деталей
А)  высота неровностей                                                   Б)  глубина дефектного слоя
                                                   В)  пространственные отклонения
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                Б) установление маршрута обработки
                                                 В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                Б) микрометр МК-75
                                                 В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования предусматривает выполнение расчётов по соответствующим нормативам
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                               В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям    
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Как располагают оборудование в цехе при единичном методе производства продукции
А)  по ходу технологического процесса                          Б)  по типам станков
                                            В)  оба варианта верны
2.  При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)
А) чистовое точение                                                                   Б) чистовое шлифование
                                                   В) притирка
3.  При каком значении КИМ (коэффициент использования материала) количество стружки, образующееся в результате механической обработки заготовки, минимально
А) =1                                                                                               Б) > 1
                                                   В) < 1
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                     Б) экономичность
                                                  В) экономический эффект
5.  В каком документе содержится описание технологического процесса изготовления детали по всем операциям в технологической последовательности
А) ведомость оснастки                                                             Б) операционная карта механической обработки
                                                  В) маршрутная карта
6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции
А)    Т = L i/ Sм                                                                            Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g
                                                   В)  Т = Тшт +Тпз/ n                                                                                                                        
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец    
8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в поперечном сечении
А)       овальность                                                      Б) бочкообразность
                                                    В) конусообразность  
2. Каким символом на карте эскизов обозначают люнет
А)      _                                                                        Б)  ∆
                                                    В) V
3.  По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на обработку плоской поверхности
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                          Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + Е yi)                                                                    
                                                                     В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+);  
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                          Б) маршрутно-операционный
                                                   В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                     В) микрометр МК- 50
6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                              В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку вала в центрах (переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Сколько режущих инструментов может применяться на одной технологической операции
А) один                                                                              Б) сколько угодно
                                                В) в зависимости от технических возможностей станка
2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности
А) увеличивает шероховатость  поверхности                      Б) уменьшает шероховатость  поверхности    
                                                     В) не влияет на качество поверхности
3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна
А) литьё                                                                                      Б) штамповка
                                                     В) прокат
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                                              Б) массы детали к массе стружки
                                                                 В) массы детали к массе заготовки
5.  При оформлении комплекта документации на технологический процесс механической обработки в операционной карте не указывают
А) содержание переходов                                                   Б) режимы резания
                                                 В) данные о квалификации исполнителя
6.   Формула Т = L i/ Sм   используется для определения
А) основного (машинного) времени                                  Б) вспомогательного времени
                                                  В) времени на обслуживание рабочего места
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм      
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин                                                                                                      
10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Условное обозначение допуска расположения          расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                           Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2.Какая из технологических баз лишает деталь 3-х степеней свободы
А) установочная                                                            Б) направляющая
                                                   В) опорная
3. Что означает pi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую обработку деталей
А)  высота неровностей                                                Б)  глубина дефектного слоя
                                                     В)  пространственные отклонения
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                              Б) установление маршрута обработки
                                                    В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                Б) микрометр МК-75
                                                   В) калибр – скобу ø45h14
6. Фотография рабочего времени и хронометраж используются для установления норм времени
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                                  В) опытно – статистическим методом
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Какой из показателей характеризует серийное производство
А) годовой объём выпуска деталей                                    Б) такт выпуска
                                              В) количество деталей в партии
2.   Качественный метод оценки шероховатости поверхности предусматривает
А) сравнение поверхности с эталоном                               Б) измерение с помощью интерферометра  
                                              В) измерение с помощью двойного микроскопа
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности
А) в песчаные формы                                                             Б) под давлением
                                              В) в кокиль
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                  Б) экономичность
                                              В) экономический эффект
5.   Наименование технологической операции присваивается в зависимости от
А) применяемого оборудования                                          Б) применяемого инструмента
                                              В) специальности рабочего
6.   Время на обслуживание рабочего места определяется как процент от
А) основного времени                                                             Б) вспомогательного времени
                                              В) оперативного времени
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям    
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в продольном сечении
А) конусообразность                                                              Б) овальность
                                                    В) огранка
2. Какая из технологических баз лишает деталь 2-х степеней свободы
А) установочная                                                                    Б) направляющая
                                                   В) опорная
3. Припуски на механическую обработку расчётно-аналитическим методом
А) назначают по таблицам                                                   Б) рассчитывают по формулам
                                                   В) замеряют в процессе обработки
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                                    Б) маршрутно-операционный
                                                    В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                       Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                     В) микрометр МК- 50
6. Какой из методов нормирования предусматривает выполнение расчётов по соответствующим нормативам
А)  исследовательски – аналитическим методом                Б) расчётно – аналитическим методом
                                                      В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.  Для какого производства  коэффициент закрепления операций  Кзо= 1
А) единичное                                                                    Б) серийное
                                         В) массовое
2.   При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)
А) чистовое точение                                                                Б) чистовое шлифование
                                              В) притирка
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки простой формы с плоской поверхностью
А) в землю                                                                                  Б) в оболочковые формы
                                              В) центробежное
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                                             Б) массы детали к массе стружки
                                                         В) массы детали к массе заготовки
5.   Выбери правильный порядок нумерации последовательности выполнения технологических операций
А) 1,2,3,…                                                                                                             Б) 005,010,015,………
                                                           В) 10,20,30,….
6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции
А)    Т = L i/ Sм                                                                    Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g
                                             В)  Т = Тшт +Тпз/ n      
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец                                                                                                                  
8.Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.  
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин                                                                                                                
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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                                                              Вариант 14
1. Условное обозначение допуска формы   /О/ расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                                Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2.   Принцип совмещения баз предусматривает совмещение
А) установочной и направляющей базы                          Б) измерительной и установочной базы
                                                 В) направляющей и измерительной базы  
3. Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более объективный результат
А) опытно-статистический                                               Б) расчётно-аналитический
                                                 В) табличный
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                   Б) установление маршрута обработки
                                                 В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                      Б) микрометр МК-75
                                                   В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат
А)  исследовательски – аналитическим методом             Б) расчётно – аналитическим методом
                                                   В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм                                                                                                            
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.

                                 Тест по дисциплине «Технология машиностроения»
                                                             Вариант 15
1.  Для какого производства  коэффициент закрепления операций  Кзо>40
А) единичное                                                                      Б) серийное
                                         В) массовое
2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности
А) увеличивает шероховатость  поверхности                         Б) уменьшает шероховатость  поверхности    
                                              В) не влияет на качество поверхности
3.  При каком значении КИМ (коэффициент использования материала) количество стружки, образующееся в результате механической обработки заготовки, минимально
А) =1                                                                                              Б) > 1
                                                В) < 1
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                   Б) экономичность
                                                  В) экономический эффект
5.  В каком документе содержится описание технологического процесса изготовления детали по всем операциям в технологической последовательности
А) ведомость оснастки                                                                Б) операционная карта механической обработки
                                                    В) маршрутная карта
6.   Формула Т = L i/ Sм   используется для определения
А) основного (машинного) времени                                         Б) вспомогательного времени
                                                    В) времени на обслуживание рабочего места
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   При каком методе обработки достигается наибольшая точность
А) черновое точение                                                                Б) чистовое шлифование
                                                          В) притирка
2. Символ      , проставляемый на карте эскизов, расшифровывается как
А) 3-х кулачковый патрон                                               Б) поводковый патрон
                                                    В) люнет
3.  По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на обработку поверхностей вращения
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                                   Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + Е yi)                                                                    
                                                                    В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+);  
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                                 Б) маршрутно-операционный
                                                 В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                   Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                 В) микрометр МК- 50
6. Фотография рабочего времени и хронометраж используются для установления норм времени
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                              В) опытно – статистическим методом
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец    
 8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям    
 9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.                                                                            
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1. Сколько режущих инструментов может применяться на одном технологическом переходе
А) один                                                                    Б) сколько угодно
                                          В) в зависимости от технических возможностей станка
2.   Качественный метод оценки шероховатости поверхности предусматривает
А)сравнение поверхности с эталоном                       Б) измерение с помощью интерферометра  
                                              В) измерение с помощью двойного микроскопа
3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна
А) литьё                                                                            Б) штамповка
                                              В) прокат
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                               Б) массы детали к массе стружки
                                                       В) массы детали к массе заготовки
5.  При оформлении комплекта документации на технологический процесс механической обработки в операционной карте не указывают
А) содержание переходов                                                                  Б) режимы резания
                                                       В) данные о квалификации исполнителя
6.   Время на обслуживание рабочего места определяется как процент от
А) основного времени                                                                         Б) вспомогательного времени
                                                          В) оперативного времени
7.Показать условно установку вала в центрах (переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в поперечном сечении
А)       овальность                                                                   Б) бочкообразность
                                           В) конусообразность  
2. Каким символом на карте эскизов обозначают люнет
А)      _                                                                                     Б)  ∆
                                            В) V
3. Что означает Тi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую обработку деталей
А)  высота неровностей                                                         Б)  глубина дефектного слоя
                                          В)  пространственные отклонения
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                       Б) установление маршрута обработки
                                        В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                          Б) микрометр МК-75
                                        В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования предусматривает выполнение расчётов по соответствующим нормативам
А)  исследовательски – аналитическим методом                  Б) расчётно – аналитическим методом
                                       В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8.Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.  Чему равен коэффициент закрепления операций для среднесерийного производства
А) более 40                                                                        Б) от 20 до 30
                                         В) от 10 до 20
2.   При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)
А) чистовое точение                                                                Б) чистовое шлифование
                                              В) притирка
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности
А) в песчаные формы                                                             Б) под давлением
                                              В) в кокиль
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                             Б) экономичность
                                              В) экономический эффект
5.   Наименование технологической операции присваивается в зависимости от
А) применяемого оборудования                                        Б) применяемого инструмента
                                              В) специальности рабочего
6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции
А)    Т = L i/ Sм                                                                        Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g
                                              В)  Т = Тшт +Тпз/ n                                                                                                                        
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец  
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм                                                                                                            
 9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
 10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Условное обозначение допуска расположения          расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                                Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2. Какая из технологических баз лишает деталь 3-х степеней свободы
А) установочная                                                                 Б) направляющая
                                                  В) опорная
3.  По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на обработку плоской поверхности
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                              Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + Е yi)                                                                    
                                                                         В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+);  
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                                  Б) маршрутно-операционный
                                                   В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                   Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                    В) микрометр МК- 50
6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                                    В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Какой из показателей характеризует массовое производство
А)годовой объём выпуска деталей                                       Б) такт выпуска
                                              В) количество деталей в партии
2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности
А) увеличивает шероховатость  поверхности                   Б) уменьшает шероховатость  поверхности    
                                              В) не влияет на качество поверхности
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки простой формы с плоской поверхностью
А) в землю                                                                                    Б) в оболочковые формы
                                              В) центробежное
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                                                 Б) массы детали к массе стружки
                                                        В) массы детали к массе заготовки
5.   Выбери правильный порядок нумерации последовательности выполнения технологических операций
А) 1,2,3,…                                                                           Б) 005,010,015,………
                                         В) 10,20,30,….
6.   Формула Т = L i/ Sм   используется для определения
А) основного (машинного) времени                               Б) вспомогательного времени
                                         В) времени на обслуживание рабочего места
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец
 8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям
  9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин
 10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в продольном сечении
А) конусообразность                                                              Б) овальность
                                                    В) огранка
2. Какая из технологических баз лишает деталь 2-х степеней свободы
А) установочная                                                                    Б) направляющая
                                                  В) опорная
3. Что означает pi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую обработку деталей
А)  высота неровностей                                                         Б)  глубина дефектного слоя
                                                    В)  пространственные отклонения
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                      Б) установление маршрута обработки
                                                  В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                      Б) микрометр МК-75
                                                  В) калибр – скобу ø45h14
6. Фотография рабочего времени и хронометраж используются для установления норм времени
А)  исследовательски – аналитическим методом             Б) расчётно – аналитическим методом
                                                 В) опытно – статистическим методом
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец                                                                                                                  
8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Как располагают оборудование в цехе при единичном методе производства продукции
А)  по ходу технологического процесса                            Б)  по типам станков
                                            В)  оба варианта верны
2.   Качественный метод оценки шероховатости поверхности предусматривает
А)сравнение поверхности с эталоном                                       Б) измерение с помощью интерферометра  
                                                 В) измерение с помощью двойного микроскопа
3.  При каком значении КИМ (коэффициент использования материала) количество стружки, образующееся в результате механической обработки заготовки, минимально
А) =1                                                                                                Б) > 1
                                                В) < 1
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                    Б) экономичность
                                              В) экономический эффект
5.  В каком документе содержится описание технологического процесса изготовления детали по всем операциям в технологической последовательности
А) ведомость оснастки                                                              Б) операционная карта механической обработки
                                              В) маршрутная карта
6.   Время на обслуживание рабочего места определяется как процент от
А) основного времени                                                              Б) вспомогательного времени
                                              В) оперативного времени
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8.Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Условное обозначение допуска формы   /О/ расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                                Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2.   Принцип совмещения баз предусматривает совмещение
А) установочной и направляющей базы                           Б) измерительной и установочной базы
                                                 В) направляющей и измерительной базы  
3. Припуски на механическую обработку расчётно-аналитическим методом
А) назначают по таблицам                                                 Б) рассчитывают по формулам
                                                 В) замеряют в процессе обработки
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                                   Б) маршрутно-операционный
                                                 В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                   Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                                В) микрометр МК- 50
6. Какой из методов нормирования предусматривает выполнение расчётов по соответствующим нормативам
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                              В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм      
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин                                                                                                      
10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Сколько режущих инструментов может применяться на одной технологической операции
А) один                                                                                Б) сколько угодно
                                           В) в зависимости от технических возможностей станка
2.   При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности (наименьшая шероховатость)
А) чистовое точение                                                                Б) чистовое шлифование
                                              В) притирка
3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна
А) литьё                                                                                      Б) штамповка
                                              В) прокат
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                                              Б) массы детали к массе стружки
                                                         В) массы детали к массе заготовки
5.  При оформлении комплекта документации на технологический процесс механической обработки в операционной карте не указывают
А) содержание переходов                                                 Б) режимы резания
                                        В) данные о квалификации исполнителя
6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения операции
А)    Т = L i/ Sм                                                                  Б)  Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ g
                                          В)  Т = Тшт +Тпз/ n    
7. Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец    
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин                                                                                                              
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   При каком методе обработки достигается наибольшая точность
А) черновое точение                                                                            Б) чистовое шлифование
                                                          В) притирка
2. Символ      , проставляемый на карте эскизов, расшифровывается как
А) 3-х кулачковый патрон                                                          Б) поводковый патрон
                                                    В) люнет
3. Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более объективный результат
А) опытно-статистический                                                       Б) расчётно-аналитический
                                                  В) табличный
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                                           Б) установление маршрута обработки
                                                  В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                                           Б) микрометр МК-75
                                                 В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат
А)  исследовательски – аналитическим методом                  Б) расчётно – аналитическим методом
                                                В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø75 отливки из алюминиевого сплава  II класса точности, полученной методом литья по выплавляемым моделям    
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на резьбо-фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.   Какой из показателей характеризует серийное производство
А) годовой объём выпуска деталей                                      Б) такт выпуска
                                              В) количество деталей в партии
2.   Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой поверхности
А) увеличивает шероховатость  поверхности                   Б) уменьшает шероховатость  поверхности    
                                              В) не влияет на качество поверхности
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности
А) в песчаные формы                                                                Б) под давлением
                                              В) в кокиль
4.   Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоёмкости и материалоёмкости носит название
А) технологичность                                                                   Б) экономичность
                                              В) экономический эффект
5.   Наименование технологической операции присваивается в зависимости от
А) применяемого оборудования                                       Б) применяемого инструмента
                                          В) специальности рабочего
6.   Формула Т = L i/ Sм   используется для определения
А) основного (машинного) времени                                Б) вспомогательного времени
                                          В) времени на обслуживание рабочего места
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8.   Определить допуск на диаметр  ø30 заготовки из проката обычной точности
9. Определить основное время на черновое фрезерование плоскости детали размером 500 х 50 мм на горизонтально-фрезерном станке модели 6Г83 цилиндрической фрезой ø75мм. Припуск под фрезерование составляет 4 мм.  Режимы резания:  Sм = 147 мм/мин, п = 61 об/мин,    υ = 14,4 м/мин
10. Для операции, выполняемой на вертикально-сверлильном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Какое из перечисленных отклонений относится к отклонениям от правильной цилиндрической формы в поперечном сечении
А)       овальность                                                      Б) бочкообразность
                                               В) конусообразность  
2. Каким символом на карте эскизов обозначают люнет
А)      _                                                                        Б)  ∆
                                                В) V
3.  По какой из формул определяется значение минимального промежуточного припуска  на обработку поверхностей вращения
А) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+  Е yi                                          Б)  2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р  i -1 + Е yi)                                                                    
                                                                     В)   2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+);  
4. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)
А) маршрутный                                                         Б) маршрутно-операционный
                                             В) операционный
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля отверстия ø20 Н7  в условиях среднесерийного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                            Б) калибр – пробку ø20 Н7
                                             В) микрометр МК- 50
6. Фотография рабочего времени и хронометраж используются для установления норм времени
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                              В) опытно – статистическим методом
7.  Показать условно установку вала в 3-х кулачковом патроне с упором в торец    
8.Определить допуск на диаметр  ø100 стальной (М2) штампованной заготовки повышенной точности, сложности С1, массой 1 кг.
9. Определить основное время на растачивание отверстия  ø62 Н9 в заготовке длиной 85 мм с диаметром отверстия 60 мм на токарном  станке модели 16К20 расточным резцом, установленным на размер, с углом φ = 60. Режимы резания:  S = 0,19 мм/об, п = 530 об/мин,    υ = 110 м/мин
10. Для операции, выполняемой на токарно-винторезном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1.  Для какого производства  коэффициент закрепления операций Кзо=1
А) единичное                                                                          Б) серийное
                                         В) массовое
2.   Качественный метод оценки шероховатости поверхности предусматривает
А)сравнение поверхности с эталоном                                       Б) измерение с помощью интерферометра  
                                              В) измерение с помощью двойного микроскопа
3.   Какой из методов литья позволяет получать заготовки простой формы с плоской поверхностью
А) в землю                                                                                          Б) в оболочковые формы
                                              В) центробежное
4. Коэффициент использования материала определяется как отношение
А)   массы заготовки к массе детали                                                                      Б) массы детали к массе стружки
                                                         В) массы детали к массе заготовки
5.   Выбери правильный порядок нумерации последовательности выполнения технологических операций
А) 1,2,3,…                                                                               Б) 005,010,015,………
                                            В) 10,20,30,….
6.   Время на обслуживание рабочего места определяется как процент от
А) основного времени                                                           Б) вспомогательного времени
                                            В) оперативного времени
7. Показать условно установку вала в центрах ( переднем упорном и заднем вращающемся) с поводковым патроном
8. Определить допуск на диаметр отверстия  ø50  чугунной отливки   II класса точности с наибольшим размером 100 мм                                                                                                            
9. Определить основное время на сверление отверстия  ø20Н12 во втулке длиной 50 мм на вертикально-сверлильном  станке модели 2А150 сверлом с одинарной заточкой. Режимы резания:  S = 0,4 мм/об, п = 250 об/мин,    υ = 30 м/мин
10. Для операции, выполняемой на горизонтально – фрезерном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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1. Условное обозначение допуска расположения          расшифровывается как
А) отклонение от круглости                                      Б) отклонение от цилиндричности
                                                    В) допуск соосности
2. Какая из технологических баз лишает деталь 3-х степеней свободы
А) установочная                                                        Б) направляющая
                                                   В) опорная
3. Что означает Тi-1 в формуле для определения минимального припуска на механическую обработку деталей
А)  высота неровностей                                              Б)  глубина дефектного слоя
                                                    В)  пространственные отклонения
4. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится раньше
А) определение режимов резания                           Б) установление маршрута обработки
                                                  В) выбор заготовки
5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала ø45h14  в условиях единичного производства
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1                            Б) микрометр МК-75
                                                  В) калибр – скобу ø45h14
6. Какой из методов нормирования предусматривает выполнение расчётов по соответствующим нормативам
А)  исследовательски – аналитическим методом           Б) расчётно – аналитическим методом
                                                 В) опытно – статистическим методом
7. Показать условно установку короткой втулки на цанговой оправке с упором в торец  
8.Определить допуск на длину 100 мм стальной (М1) штампованной заготовки нормальной точности, сложности С2, массой 0,5 кг.
9. Определить основное время на черновое точение валика  ø20 мм длиной 50 мм на токарном  станке модели 16К20 проходным резцом, установленным на размер, с углом φ = 45. Припуск на сторону составляет 3 мм. Режимы резания:  S = 0,5 мм/об, п = 125 об/мин,    υ = 38 м/мин
10. Для операции, выполняемой на кругло-шлифовальном станке, присвоить №, наименование операции, сформулировать содержание перехода.
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	2
	3
	4
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	10

	1.
	А
	В
	А
	В
	В
	В
	
	0,8
	0,58
	020 резьбофрезнрная
1.Фрезеровать резьбу 1 напроход.

	2.
	А
	Б
	Б
	В
	А
	Б
	
	1,1
	0,9
	020 вертикально-сверлильная
1.Сверлить 4 отв.1, выдерживая разм. 2.

	3.
	Б
	А
	Б
	А
	А
	А
	
	1,3
	3,55
	020 токарно-винторезная
1.Расточить отв.1, выдерживая разм. 2.

	4.
	Б
	Б
	В
	В
	Б
	А
	См.вариант 1
	0,5
	0,86
	020 горизонтально-фрезерная
1.Фрезеровать уступ, выдерживая разм.1, 2.

	5.
	Б
	А
	А
	В
	Б
	В
	См.вариант 2
	1,6
	0,58
	020 круглошлифовальная
1.Шлифовать канавку, выдерживая разм.1,2,3.

	6.
	В
	Б
	Б
	В
	А
	Б
	См.вариант 3
	0,8
	0,9
	См.вариант 1

	7.
	Б
	В
	А
	А
	В
	В
	См.вариант 1
	1,1
	3,55
	См.вариант 2

	8.
	А
	Б
	А
	В
	Б
	Б
	См.вариант 2
	1,3
	0,86
	См.вариант 3

	9.
	В
	А
	А
	В
	В
	А
	См.вариант 3
	0,5
	0,58
	См.вариант 4

	10.
	В
	А
	В
	В
	А
	А
	См.вариант 1
	1,6
	0,9
	См.вариант 5

	11.
	В
	А
	Б
	А
	А
	В
	См.вариант 2
	0,8
	3,55
	См.вариант 1

	12.
	А
	Б
	Б
	В
	Б
	Б
	См.вариант 3
	1,1
	0,86
	См.вариант 2

	13.
	В
	В
	А
	В
	Б
	В
	См.вариант 1
	1,3
	0,58
	См.вариант 3

	14.
	Б
	Б
	Б
	В
	А
	Б
	См.вариант 2
	0,5
	0,9
	См.вариант 4

	15.
	А
	А
	А
	А
	В
	А
	См.вариант 3
	1,6
	3,55
	См.вариант 5

	16.
	В
	Б
	В
	В
	Б
	А
	См.вариант 1
	0,8
	0,86
	См.вариант 1

	17.
	А
	А
	А
	В
	В
	В
	См.вариант 2
	1,1
	0,58
	См.вариант 2

	18.
	А
	Б
	Б
	В
	А
	Б
	См.вариант 3
	1,3
	0,9
	См.вариант 3

	19.
	Б
	В
	Б
	А
	А
	В
	См.вариант 1
	0,5
	3,55
	См.вариант 4

	20.
	В
	А
	А
	В
	Б
	Б
	См.вариант 2
	1,6
	0,86
	См.вариант 5

	21.
	Б
	А
	А
	В
	Б
	А
	См.вариант 3
	0,8
	0,58
	См.вариант 1

	22.
	А
	Б
	В
	В
	А
	А
	См.вариант 1
	1,1
	0,9
	См.вариант 2

	23.
	Б
	А
	А
	А
	В
	В
	См.вариант 2
	1,3
	3,55
	См.вариант 3

	24.
	Б
	Б
	Б
	В
	Б
	Б
	См.вариант 3
	0,5
	0,86
	См.вариант 4

	25.
	В
	В
	А
	В
	В
	В
	См.вариант 1
	1,6
	0,58
	См.вариант 5

	26.
	В
	Б
	Б
	В
	А
	Б
	См.вариант 2
	0,8
	0,9
	См.вариант 1

	27.
	В
	А
	Б
	А
	А
	А
	См.вариант 3
	1,1
	3,55
	См.вариант 2

	28.
	А
	Б
	В
	В
	Б
	А
	См.вариант 1
	1,3
	0,86
	См.вариант 3

	29.
	В
	А
	А
	В
	Б
	В
	См.вариант 2
	0,5
	0,58
	См.вариант 4

	30.
	В
	А
	Б
	В
	А
	Б
	См.вариант 3
	1,6
	0,9
	См.вариант 5


Каждый верный ответ оценивается в 0,5 балла

